|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 各級學校防汛安全檢查表  年 月 日 填表人： 覆核人： | | | | |
| 項目 | 檢查內容 | | **結果** | 備註 |
| 一 | | 修剪樹枝，並加設支架固定保護。 | □是 □否 |  |
| 二 | | 清除排水溝渠雜物、垃圾，確保暢通。 | □是 □否 |  |
| 三 | | 收妥高處、陽台盆栽（景）避免掉落傷人 | □是 □否 |  |
| 四 | | 固定棚架、屋頂水塔、看板、施工中鷹架、圍籬、鐵皮、門窗、球架等。 | □是 □否 |  |
| 五 | | 完成低漥、淹水危險場域、建築警戒（含夜間）標示。 | □是 □否 |  |
| 六 | | 清理屋頂排水孔預防堵塞 | □是 □否 |  |
| 七 | | 清除疏散避難路線障礙物，確保逃生動線安全。 | □是 □否 |  |
| 八 | | 將地下室重要文件、器材移往高處安全儲放。 | □是 □否 |  |
| 九 | | 加強教室、大樓、工廠等抗雨、防洪、雷擊等安全措施。 | □是 □否 |  |
| 十 | | 檢查電力設備防水及保護措施；關閉非必要性電源避免感電。 | □是 □否 |  |
| 十一 | | 各層樓電梯非必要者關閉後，並升高至二樓以上 | □是 □否 |  |
| 十二 | | 利用砂包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪器材，封堵學校可能洪汛缺口。 | □是 □否 |  |
| 十三 | | 管制學生校外活動，尚未出隊者管制出隊，已出隊者依當地狀況，採取適宜之避難措施或儘速返家(校)。 | □是 □否 |  |
| 十四 | | 瞭解社區防災志工、救災協助等支援能量 | □是 □否 |  |