|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **檢核項目** | **檢核結果** | **備註** | **設施設備 標準規定** |
| 免檢核 | 已符合 | 可改善 | 難改善 |
| **【大項1】幼兒園及其分班，其為樓層建築者，未使用四樓以上之空間。** |  | □ | **□** | **□** |  | 第6條 |
| **【大項2】設有幼兒園專用之室內活動室。**（幼兒園無專用室內活動室者，本項應勾選可改善或難改善，並應以幼兒平時活動空間檢核下列第2-1～2-7項） |  | **□** | **□** | **□** |  | 第7條 第10條 |
| 【2-1】各班級之室內活動室分別獨立設置。 |  | **□** | **□** | **□** |  |
| 【2-2】室內活動室不得設置於地下層。 |  | **□** | **□** | **□** |  | 第9條 |
| 【2-3】室內活動室設置2處出入口，且直接面向避難層或走廊，保持順暢進出。 |  | **□** | **□** | **□** |  |
| 【2-4】設置可布置活動情境的設備器材、教具、活動牆面、公布欄、各種面板等。 |  | **□** | **□** | **□** |  | 第21條 |
| 【2-5】配置學習區，及幼兒作品展示空間。 |  | **□** | **□** | **□** |  |
| 【2-6】每名幼兒均有獨立區隔及通風透氣之棉被收納空間。 |  | **□** | **□** | **□** |  |
| 【2-7】教保人員使用之相關物品放置於120公分高度以上之空間或教保準備室內。 | 1 | **□** | **□** | **□** |  |
| **【大項3】設有幼兒園專用室外活動空間。**（幼兒園室外活動空間與學校或其他空間共用者，本項應勾選可改善或難改善，且仍需檢核下列第3-1、3-2項）（幼兒園完全無室外活動空間者，本項應勾選可改善或難改善，下列第3-1、3-2項始得免檢核） |  | **□** | **□** | **□** |  | 第7條 |
| 【3-1】室外活動空間設置於幼兒園基地之地面層，且集中留設。 | **□** | **□** | **□** | **□** |  | 第11條 |
| 【3-2】因基地條件限制，而設置於二樓或三樓的露臺（直上方無頂蓋之平臺）之室外活動空間， 符合下列規定：（1）留設幼兒活動之安全緩衝空間。（2）設置之欄杆高度不得低於110公分。（3）欄杆間距不得超過10公分，且不得設置橫條。（4）欄杆如為裝飾圖案者，其圖案開孔直徑不得超過10公分。 | **□** | **□** | **□** | **□** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **檢核項目** | **檢核結果** | **備註** | **設施設備 標準規定** |
| 免檢核 | 已符合 | 可改善 | 難改善 |
| **【大項4】設有幼兒園專用盥洗室（含廁所）。**（幼兒園盥洗室及廁所與學校或其他空間共用者，本項應勾選可改善或難改善，且仍需檢核下列第4-1～4-8項） |  | **□** | **□** | **□** |  | 第7條 |
| 【4-1】設置清潔用具之清洗及儲藏空間。 |  | **□** | **□** | **□** |  | 第13條 |
| 【4-2】3歲以上至入國民小學前幼兒之大便器以坐式為原則；若採蹲式者，應在其前方或側邊設置扶手。 |  |  **□** | **□** | **□** |  | 第24條 |
| 【4-3】大便器旁應設置衛生紙架。 |  | **□** | **□** | **□** |  |
| 【4-4】小便器不得採用無封水、無防臭之溝槽式小便設施。 |  | **□** | **□** | **□** |  |
| 【4-5】洗手臺前應設置鏡子。 |  | **□** | **□** | **□** |  |
| 【4-6】盥洗室（含廁所）內，設置淋浴設備，並有冷水及溫水蓮蓬頭及幼兒扶手， 並在兼顧幼兒隱私及安全下，裝設隔間。 |  | **□** | **□** | **□** |  |
| 【4-7】衛生設備之數量不得少於下列規定：（1）大便器：男生每15人1個、女生每10人1個。（2）男生小便器：男生每15人1個。（3）水龍頭：每10人1個。 |  | **□** | **□** | **□** |  |
| 【4-8】水龍頭採分散設置者，至少有2/3以上設置於盥洗室（含廁所）內。 |  | **□** | **□** | **□** |  |
| **【大項5】設有健康中心。**（設置於國民小學校內之幼兒園，本項與國民小學共用者即為符合）（未設置或與其他空間共用者，本項應勾選可改善或難改善，下列第5-1～5-3項始得免檢核） |  | **□** | **□** | **□** |  | 第7條 |
| 【5-1】健康中心為獨立設置或有區隔出獨立空間，且通風及採光良好。 | **□** | **□** | **□** | **□** |  | 第14條 |
| 【5-2】健康中心的床位符合下列規定：（1）幼兒園招收人數在100人以下者，至少設置1張床位。（2）幼兒園招收人數在101人以上者，至少設置2張獨立床位。 | **□** | **□** | **□** | **□** |  | 第25條 |
| 【5-3】存放醫療設施設備、用品及藥品之櫥櫃，其高度或開啟方式應避免幼兒拿取。 | **□** | **□** | **□** | **□** |  |
| **【大項6】設有幼兒園專用辦公室或教保準備室。**（設置於國民小學校內之幼兒園，本項與國民小學共用者即為符合）（未設置或與其他空間共用者，本項應勾選可改善或難改善，下列第6-1、6-2項始得免檢核） |  | **□** | **□** | **□** |  | 第7條 |
| 【6-1】留設可供教保服務人員與家長或幼兒單獨晤談之空間。 | **□** | **□** | **□** | **□** |  | 第15條 |
| 【6-2】滿足教保服務人員準備教學、製作教材教具及交流研討之使用。 | **□** | **□** | **□** | **□** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **檢核項目** | **檢核結果** | **備註** | **設施設備 標準規定** |
| 免檢核 | 已符合 | 可改善 | 難改善 |
| **【大項7】設有幼兒園專用廚房。**（設置於國民小學、國民中學以上學校內之幼兒園，本項與學校共用者即為符合）（未設置或與其他空間共用者，本項應勾選可改善或難改善，下列第7-1～7-6項始得免檢核） |  | **□** | **□** | **□** |  | 第7條 |
| 【7-1】設置食物存放架或棧板，作為臨時擺放進貨食物用，避免食物堆放地上。 | □ | □ | □ | □ |  | 第27條 |
| 【7-2】爐灶上裝設排除油煙設備 | □ | □ | □ | □ |  |
| 【7-3】設置具洗滌、沖洗、殺菌功能之餐具清洗設施。 | □ | □ | □ | □ |  |
| 【7-4】製備之餐飲，應有防塵、防蟲等貯放食品之衛生設備。 | □ | □ | □ | □ |  |
| 【7-5】餐具洗滌及殘餘物回收作業，採用有蓋分類垃圾桶及廚餘桶。 | □ | □ | □ | □ |  |
| 【7-6】廚房排水、通風良好且地板防滑。 | □ | □ | □ | □ |  |
| 【其他-1】走廊之地板面有高低差時，設置斜坡道，且不得設置臺階。 | □ | □ | □ | □ |  | 第17條 |
| 【其他-2】樓梯裝設雙邊雙層扶手，一般扶手高度距梯級鼻端75公分以上， 供幼兒使用之扶手高度距梯級鼻端在52公分至68公分範圍內。 | □ | □ | □ | □ |  | 第18條 |
| 【其他-3】扶手直徑在3～4公分範圍內。 | □ | □ | □ | □ |  |
| 【其他-4】扶手外側間若有過大之間隙時，應裝設材質堅固之防護措施。 | □ | □ | □ | □ |  |
| 【其他-5】樓梯踏面使用防滑材料。 | □ | □ | □ | □ |  |
| **其他補充說明：** |

幼兒園人員（簽名）： 縣市訪查人員（簽名）：